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Załącznik nr 1 do umowy  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Minimalne wymagania techniczne dla 1 serwera; zamówienie obejmuje łącznie 2 sztuki.
	Lp.
	Obszar
	Minimalne wymaganie

	1
	Obudowa i montaż
	Obudowa Rack 2U do szafy 19”; dedykowane, beznarzędziowe szyny montażowe ze zintegrowanym ramieniem do układania kabli, kompatybilne ze standardem EIA-310.

	2
	Zatoki dyskowe
	Minimum 12 zatok Hot-Plug 3,5” LFF; wraz z serwerem 6 szt. dedykowanych adapterów/sanek do stabilnej instalacji dysków 2,5” w zatokach 3,5”.

	3
	Procesory
	2 x procesor x86 najnowszej generacji; maksymalnie 8 rdzeni fizycznych na pojedynczy procesor; 16 wątków; taktowanie bazowe minimum 2,6 GHz; Turbo minimum 4,1 GHz; pamięć podręczna minimum 22,5 MB; PassMark dla procesora minimum 22 000 pkt.

	4
	Pamięć RAM
	Minimum 256 GB DDR5 ECC RDIMM; konfiguracja 8 x 32 GB, rozmieszczona symetrycznie między procesorami zgodnie z zaleceniami producenta serwera, w celu zapewnienia optymalnej pracy kontrolerów pamięci.

	5
	Kontroler i dyski OS
	Dedykowany, niezależny kontroler sprzętowy dla systemu operacyjnego, nieobciążający głównego kontrolera RAID i magistrali PCIe przeznaczonej dla kart rozszerzeń; 2 x SSD minimum 480 GB w fabrycznym mirror RAID 1; dyski Hot-Swap dostępne z zewnątrz obudowy bez otwierania pokrywy.

	6
	Główny kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler RAID z minimum 8 GB nieulotnej pamięci podręcznej Flash-Backed Cache / NV Cache z podtrzymaniem bateryjnym albo kondensatorowym; obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

	7
	Pula SSD
	6 x SSD minimum 3,84 TB, SAS 12 Gb/s, klasa Enterprise / Read Intensive, pamięć MLC lub równoważna o podwyższonej trwałości.

	8
	Pula HDD
	6 x HDD minimum 8 TB, 3,5”, SAS 12 Gb/s, minimum 7200 RPM, format sektora 4Kn, klasa Enterprise 24/7/365.

	9
	Karty sieciowe
	Łącznie minimum 4 porty 10 Gb/s SFP+ z obsługą agregacji połączeń i RDMA; dopuszczalne OCP 3.0 oraz PCIe Gen4/Gen5; po instalacji kart minimum 4 wolne sloty Low Profile.

	10
	Zarządzanie
	Zintegrowany niezależny procesor serwisowy z dedykowanym fizycznym portem RJ-45 1 Gb/s; licencja Advanced / Enterprise umożliwiająca KVM over IP, montowanie zdalnych ISO i monitoring komponentów.

	11
	Zasilanie
	Minimum 2 zasilacze minimum 700 W każdy, redundantne 1+1, Hot-Swap.

	12
	System operacyjny
	Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition, licencjonowany na minimum 16 rdzeni fizycznych, ESD albo OEM przywiązany do sprzętu.

	13
	Gwarancja
	Minimum 3 lata gwarancji producenta On-Site z czasem reakcji serwisowej albo naprawy w następnym dniu roboczym.



Uwaga: Wykonawca potwierdza kompatybilność wszystkich komponentów, w szczególności adapterów/sanek 2,5” do zatok 3,5”, backplane, kontrolera RAID/HBA, dysków SAS SSD, dysków SAS HDD 4Kn oraz kart sieciowych.
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