Numer postępowania: ZP.271.56.2026.P.F

Załącznik nr 6 do SWZ

Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy 
Marka…………………………………………………………………………………………………

Typ……………………….……………………………………………………………………………

Wersja maszyny ………………………..……………………………..………………………,

która spełnia następujące parametry: 
	Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane

spełnia/nie spełnia*

( Tak , Nie )

	Charakterystyka techniczna:



	- rok produkcji 2026 


	

	- moc standardowa minimum 170 KM maksymalna 175 KM


	

	- pojemność silnika nie mniejsza niż 4850 cm3

	

	- silnik maksymalnie 4 cylindrowy


	

	-przekładania pozwalająca jechać z prędkościami 0,7 km/h do 50 km/h


	

	-obroty wałka tylnego WOM – 540/540E/1000


	

	- przedni TUZ sterowany niezależnie od tylnych wyjść hydraulicznych


	

	- instalacja pneumatyczna


	

	- amortyzacja przedniej osi 


	

	- amortyzacja kabiny – przednie błotniki skrętne


	

	- pompa hydrauliczna toczkowa o wydatku minimum 150 l/min


	

	- układ hydrauliczny z osobnym zbiornikiem ( montaż fabryczny)


	

	- minimum 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu


	

	- minimum 2 para wyjść  hydraulicznych z przodu sterowana elektrycznie joystickiem zintegrowanym w podłokietniku 


	

	- zaczep automatyczny ze sworzniem 38 mm


	

	- belka zaczepu rolniczego


	

	- zaczep Piton Fix


	

	- Klimatyzacja + Nagrzewnica


	

	- podłokietnik z wbudowanym joystickiem do sterowania przednim wysięgnikiem oraz TUZ


	

	- tempomat prędkości


	

	- fotel operatora pneumatyczny, obrotowy o 180 stopni


	

	- fotel pasażera



	- gaśnica


	

	- oświetlenie robocze LED


	

	- światła mijania górne i dolne na masce


	

	- grzałka bloku silnika 


	

	- światła LED do jazdy dziennej
	

	- sterowanie TUZ i załączanie WOM z błotników


	

	- jedna żółta lampa ostrzegawcza , lewa


	

	- opony o rozmiarze minimalnym 600/65R38 + 480/65R28 VF lub równoważne z możliwością  pracy na niskich ciśnieniach


	

	- masa własna minimum 6000 kg


	

	- masa DMC minimum 10600 kg 


	

	- ramię ładowacza czołowego o udźwigu minimum 1750 kg i wysokości podnoszenia na 4 m ze sprzęgłem  EURO
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