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SZOZ.260 – 6.2026

Załącznik nr 1b do umowy 

Opis przedmiotu zamówienia:
1.  Konstrukcja i typ | Komputer typu All-in-One (komponenty zintegrowane w obudowie monitora). Obudowa wykonana w standardzie biznesowym, wyposażona w regulowaną podstawę (regulacja wysokości oraz pochylenia ekranu).  – ilość sztuk 10
2.  Wyświetlacz | Ekran o przekątnej 27 cali, rozdzielczość natywna QHD (2560 x 1440). Matryca typu IPS lub równoważna z powłoką antyrefleksyjną (Anti-glare). Częstotliwość odświeżania minimum 120 Hz. Wbudowana sprzętowa redukcja emisji niebieskiego światła (potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki, np. TÜV Rheinland Low Blue Light Hardware Solution lub równoważnym). 
 3. Procesor Wielordzeniowy procesor x86 najnowszej generacji z wbudowanym dedykowanym układem wspomagania sztucznej inteligencji (NPU). Minimum 14 rdzeni fizycznych (minimum 6 rdzeni wydajnościowych P-core i 8 rdzeni energooszczędnych E-core). Taktowanie w trybie Turbo minimum 5.0 GHz. Pamięć podręczna (Cache) minimum 24 MB. Wydajność mierzona w teście PassMark dla procesora na poziomie minimum 39 000 punktów. 
 4. Zarządzanie sprzętowe | Pełna, sprzętowa technologia zdalnego zarządzania komputerem na poziomie przedsiębiorstwa – wymagane wsparcie dla standardu Intel vPro Enterprise lub w pełni równoważnego rozwiązania sprzętowego innego producenta (np. AMD PRO Manageability), umożliwiającego zarządzanie stacją poza pasmem (Out-of-Band). 
5.  Pamięć RAM | Minimum 32 GB pamięci RAM DDR5 działającej w trybie wielokanałowym. Architektura płyty głównej musi umożliwiać późniejszą rozbudowę pamięci do minimum 64 GB poprzez fabryczne gniazda SO-DIMM. 
 6.  Pamięć masowa (SSD) | Dysk SSD o pojemności minimum 512 GB M.2 NVMe PCIe. Architektura płyty głównej komputera musi fabrycznie oferować możliwość instalacji i jednoczesnej pracy do 3 niezależnych dysków SSD M.2 bez konieczności stosowania zewnętrznych adapterów. 
 7.  Kamera i Multimedia | Wbudowana kamera wideo o rozdzielczości minimum 5 MP ze zintegrowaną fizyczną osłoną prywatności (mechaniczny suwak lub konstrukcja chowana w obudowie). Wbudowane głośniki stereo oraz układ mikrofonów kierunkowych. Czytnik kart pamięci standardu minimum 3-w-1. 
 8. Łączność i porty | Karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6E (802.11ax) lub nowsza z vPro + Bluetooth min. 5.3. Port sieciowy RJ45 1 Gb/s. Fizyczne porty:
• 2 x USB-A min. 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2);
• 2 x USB-A min. 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1);
• 1 x USB-C Thunderbolt 4 / USB4 (40 Gbps) z obsługą DP i Power Delivery (PD 3.0) do min. 65W oraz funkcją AlwaysOn;
• 1 x USB-C min. 10 Gbps z funkcją ładowania zewnętrznych urządzeń (min. 5V / 3A);
• 1 x wejście lub wyjście HDMI oraz 1 x wejście lub wyjście DisplayPort. 
9. Bezpieczeństwo i OS | Układ kryptograficzny TPM 2.0. Certyfikaty bezpieczeństwa standardu TCG oraz FIPS 140-2. System Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL preinstalowany fabrycznie (licencja OEM/ESD). 
10. Gwarancja i Serwis  Gwarancja producenta na okres minimum 5 lat (60 miesięcy) typu On-Site NBD (w miejscu instalacji, następny dzień roboczy).
Gwarancja musi bezwzględnie obejmować klauzulę pozostawienia uszkodzonego dysku twardego u klienta (Keep Your Hard Drive / Defective Media Retention) – w przypadku awarii nośnika danych, serwis dostarcza nowy dysk, a uszkodzony pozostaje własnością Zamawiającego. 
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