KUCHENKA z PIEKARNIKIEM
Rodzaj płyty grzewczej: Gazowa; Liczba pól grzewczych: 5
Rodzaj piekarnika: Elektryczny
Kolor frontu piekarnika: Inox
Szerokość [cm]: 90 cm; głębokość [cm]: 60 cm
Typ prowadnic: Drabinkowe lub teleskopowe
Funkcje: Termoobieg, Zabezpieczenie przeciw wypływowe gazu
Wyposażenie: min 2 emaliowane blachy, Ruszt (kratka)
Gwarancja: 24 miesiące
Oświetlenie piekarnika: Tak
Rodzaj obsługiwanego gazu: 3B/P (propan-butan), G20 (E, GZ-50)
Schowek na akcesoria: Tak
Chłodne drzwi piekarnika: Tak
Funkcje dodatkowe: Blokada bezpieczeństwa, Opcja programowania czasu rozpoczęcia i zakończenia pieczenia, Zabezpieczenie przed zanikiem płomienia, Zapalarka gazu 
Napięcie zasilania [V]: 230
Rodzaj kuchni: Gazowo-elektryczna
Klasa energetyczna: A













OKAP 
Rodzaj okapu: Skośny
Tryb pracy: Pochłaniacz
Kolor (wykończenie): Czarny
Szerokość [cm]: 90 cm; głębokość [cm]: max: 40.5 cm
Filtr przeciw tłuszczowy: Aluminiowy
Filtr węglowy: W zestawie
Oświetlenie: LED
Sterowanie: Dotykowe
Funkcje: Regulacja prędkości: Skokowa
Klasa energetyczna: B
Gwarancja: 24 miesiące



















LODÓWKO-ZAMRAŻARKA 
Lodówka na górze – otwieranie drzwi, 
Zamrażarka na dole – otwieranie szuflady
Bez szronowa (No Frost): Pełny No Frost
Kolor / wykończenie boków: Czarny
Kolor / wykończenie frontu: Czarny
Wymiary (WxSxG) [cm]: 200 x 70.4 x 69.4
Pojemność [l]: 336 chłodziarka + 149 zamrażarka
Roczne zużycie prądu: 295 kWh = 380.55 zł
Liczba drzwi: 4
Funkcje: Dystrybutor wody, Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Wymuszona cyrkulacja powietrza, Oświetlenie LED 
Kompresor inwerterowy: Tak
Rodzaj: French Door
Bezpieczeństwo użytkowania: Alarm niedomkniętych drzwi
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: Automatyczne
Rodzaj półek: Szklane
Liczba półek: min. 4
Szybkie chłodzenie: Tak
Gwarancja: 24 miesiące











ZMYWARKA
Rodzaj zmywarki: Zmywarka do zabudowy
Wymiary (SxWxG) [cm]: 59.8 x 81.6 x 55.5
Pojemność [kpl.]: min. 16
Poziom emisji hałasu [dB]: 41
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: 9.5
Funkcje: Automatyczne otwieranie drzwi po zakończonym zmywaniu, Autodozowanie, Trzecia szuflada na sztućce,
Gwarancja: 24 miesiące
Bezpieczeństwo użytkowania: Zabezpieczenie przed zalaniem
Wykonanie dna zmywarki: Stal nierdzewna
Poziom emisji hałasu [dB]: 41
Rodzaj panelu sterowania: Ukryty
Wskaźnik braku nabłyszczacza: Tak
Wskaźnik braku soli: Tak
Wyświetlacz elektroniczny: Tak
Klasa zmywania: A
Czujnik czystości wody, Czujnik poziomu wody, Funkcja 3 w 1, Oświetlenie wnętrza
Program samoczyszczący, Wskaźnik czasu pozostałego do końca programu, Wskaźnik wyboru programu 












ZLEWOZMYWAK
Typ: Wpuszczany
Rodzaj (materiał): granital
Kształt: prostokątny
Wymiary (SxWxG) [cm]: 78 x 48 x 18
Kolor: beżowy
Dodatkowe funkcje: otwór na baterię, odporność na uderzenia

BATERIA DO ZLEWOZMYWAKA
Rodzaj baterii: Jednodźwigniowa
Typ: Stojąca
Wykonanie korpusu: Mosiądz
Elastyczna wylewka: Tak/Nie
Kolor: Czarny
Funkcje: Wyciągana wylewka, Głowica ceramiczna, Perlator napowietrzający
