Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca dostarczy łódź z wyposażeniem zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi w tabeli:
	Opis funkcjonalny i minimalne parametry techniczne
	Propozycje Wykonawcy
Podać parametry oferowanego sprzętu lub wpisać wyraz „spełnia”

	
Podać producenta oraz model oferowanego sprzętu
Rok produkcji łodzi nie wcześniej niż: 2025.
Łódź płaskodenna aluminiowa.
Grubość blachy minimum 2,5 mm. Dotyczy elementów takich jak: dno, pokład, burty. 
Długość łodzi od 4200 mm do 5000 mm.
Szerokość łodzi od 1600 mm do 2000 mm.
Wysokość burt minimum: 450 mm
Ilość przewożonych osób minimum: 4
Zanurzenie łodzi z obciążeniem 6 osób (75 kg każda) maksimum 220 mm.
Łódź wyposażona w minimum dwa poziome siedziska. 
Wyposażenie łodzi:
Bosak teleskopowy o długości minimum 2 metry z uchwytem transportowym wewnątrz łodzi.
Dwa wiosła jednopiórowe z uchwytami transportowymi wewnątrz łodzi.
Dwie dulki do wioseł wraz z miejscem do montażu.
Koło ratunkowe 2,5kg z montażem na relingach.
Możliwość zamontowania silnika.

	



